PASSIVE STEREO CONTROLLER & SWITCH BOX (M-PATCH 2)

1) 용  도

본 기기는 데스크 탑 및 랙타입의 패시브 스테레오 컨트롤 및 스위치 박스이다. 사운드 카드, CD 플레이어, 프리앰프 등 수동적으로 컨트롤이 가능하다. 또한 소프트웨어를 통하여 레벨조정 및 페이더 조정이 가능하여 다양한 응용 분야에 사용되는 유용한 기기이다.

2) 기  능

- 그레이트 모니터 스위칭

- 콤보, RCA 및 3.5mm 입력 커넥터 제공

- 시스템 음소거 기능

- 헤드폰 앰프 내장

- 데스크탑 또는 랙장착형 설치 가능

-외부 16Vac 전원공급 장치 내장

3) 사  양

- Audio input connectors	: 2 x XLR Combo connectors

: 1 x Stereo RCA pair

: 1 x Stereo 3.5mm jack

- Audio output connectors : 2 x XLR pairs

- Headphone Frequency Response : 20Hz – 20kHz

- Headphone Max output level : 320mW / 32Ω

- Power : DC12-16V

- Dimensions (H x W x D) : 220 x 120 x 86 mm

- Weight : 1 kg