CEILING SPEAKER BACKCAN (MTC-300BB12)

1) 용  도

본 기기는 JBL CONTROL 300 시리즈 의 스피커 설치를 위한 BACKCAN 이다.

2) 기  능

- 두꺼운 16 게이지 금속구조

- 12mm 두께의 MDF 구조로 공명 제거

- 상단 및 모든 네면에 KNOCKOUTS 내장

- 베플을 위한 이중 장착 시스템

- 70V 및 100V 변압을 위한 플랫폼 제공

3) 사  양

- External Volume : 3 cu ft. nominal

- Internal Volume : 2.4 cu ft.

- Dimensions (W x H x D) : 308 x 587 x 461

- Ceiling Cut out : 378 x 378

- Weight : 20.6 kg