PASSIVE VOLUME CONTROLLER (Nano Patch+)

1) 용  도

본 기기는 컴퓨터 오디오 인터페이스로서, 모니터 스피커를 연결할 때 사용할 수 있는 기기이다. 소프트웨어를 통하여 마스토 볼륨 페이더 조정이 가능하다. 또한 음질이 손상되지 않는 오디오 해상도를 제공한다.

2) 기  능

- 회전 감쇠 제어

- 음소거 버튼 내장

- 전원 불필요

- 미니 잭 I/O 1개 제공

3) 사  양

- Input/Output : 2 x combo input / 2 x TRS output