CONTROLPAD (MCP-108)

1) 용  도

본 기기는 고성능의 컨트롤패드로서, 직관적인 인터페이스 및 현대적인 스타일을 제공하며 전용 소프트웨어를 사용하여 프로그래밍 된 구성을 할 수 있다. 또한 통합제어 시스템과 공유하여 최신 네트워킹 및 보안 기능과 뛰어난 프로세싱 성능을 제공한다.

2) 기  능

- 암호화 지원

- 독보적 인 네트워크 보안

- 올인원 키패드 / 컨트롤러

- 통합제어와 연계를 통한 제어

- 디스플레이 모니터링 가능

- IR 제어 포트 내장

- POE를 통한 전원 공급

3) 사  양

- RS-232 Port : 2 Port

- IR Port : 2 Port

- I/O Port : 2 Port

- Relay Port : 1 Port (4-position 3.5mm Screw Terminal), 1 Port (single-throw relays)

- Program Port : 1 Port (USB Mini-B)

- Ethernet : Ethernet

- Flash : 4 GB

- Memory Card : 4 GB SD

- DDRAM : 256 MB

- Power consumption : 5W (Typical)

- Dimension (H x W x D)mm : 119 x 152.5 x 26

- Weight : 0.19kg