AUDIO OVER IP TRANSCEIVER CARD (NMX-ATC-N4321-C)

1) 용  도

본 기기는 오디오신호를 인코딩 및 디코딩 하여 이더넷을 통해 전달 할 수 있는 IP 송수신기로서, 오디오 입력을 통해 데이터 또는 음성을 전환 및 라우팅 가능한 IP 패킷으로 변환하고 오디오 출력을 통해 아날로그로 디코딩한다. 또한 외부 전원 공급 장치 필요 없이 하나의 이더넷 케이블을 통해 POE 전원을 공급한다.

2) 기  능

- POE를 통한 전원 공급

- 이더넷을 통한 신호 전달.

- CARD TYPE

3) 사  양

- Audio Input Port : 2ch ( 5-pin terminal )

- Audio Output Port : 2ch ( 5-pin terminal ) , 2ch (headphone jack)

- GPI Port : General purpose input

- Relay Port : 2ch

- Latency : 20ms

- Power : 12 Volt DC

- Ethernet : PO POE , P1

- A/D conversion : 16bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz