VIDEO DECORDER CARD (NMX-DEC-N3232-C)

1) 용  도

본 기기는 인코더에서 변환된 신호를 기가비트 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤, HDMI, AUDIO 신호로 바꾸어 주는 비디오 디코더로서, PoE +를 통해 전원과 신호를 동시에 전달할 수 있으며 설치가 간단하고 소스와 디스플레이가 서로 다른 해상도를 가질 때 발생할 수 있는 문제를 제거해 준다.

2) 기  능

- 적외선 (IR) 내장

- 온보드 제어

- 기가비트 이더넷을 통한 작동

- PoE +를 통한 전원 공급

- CARD TYPE

3) 사  양

- 디지털 비디오 입력 : 1G SFP

- 비디오 출력 : HDMI, DVI-D

- 출력 해상도 : 1080p60의 HD

- HDMI 오디오 포맷 : Stereo

- 아날로그 오디오 포맷 : Stereo

- Latency : 60fps s 175ms

- Ethernet : 10/100/1000 Mbps

- Type : card type