VIDEO ENCODER CARD (NMX-ENC-N3132-C)

1) 용  도

본 기기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸어 주는 비디오 인코더로서, 기가비트 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤, HDMI, AUDIO 신호를 전송할 수 있다. 또한 PoE +를 통해 전원과 신호를 동시에 전달할 수 있으며 설치가 간단하다.

2) 기  능

- 적외선 (IR) 내장

- 기가비트 이더넷을 통한 작동

- PoE +를 통한 전원 공급

- CARD TYPE

3) 사  양

- 디지털 비디오 입력 : HDMI, DVI-D, DP++, RGB/VGA

- 아날로그 비디오 입력 : HD-15 VGA, 컴포넌트

- 비디오 출력 : 1G SFP, RJ45

- 점진적 입력 해상도 : 1080p60

- 인터레이스 입력 해상도 : 1080i60

- 아날로그 입력 해상도 : 1080p60

- A/D VIDEO 변환 : 8bit 165MHz

- HDMI 오디오 포맷 : 8ch PCM

- 아날로그 오디오 포맷 : Stereo

- A/D 오디오 변환 : 16bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz

- Ethernet : 10/100/1000 Mbps