PRESENTATION CONNECTIVITY & TRANSPORT KIT (CTP-1301)

1) 용  도

본 기기는 스위칭, 스케일링 및 원거리 전송용 송신기/수신기를 단일 키트로 결합한 4K 스위칭 및 분배 솔루션이다. 단 하나의 카테고리 케이블을 통해 송신기/수신기에 대한 통합 제어 기능과 스위칭 및 연결 기능을 제공하는 단일 솔루션을 구현함으로써 회의 및 프리젠테이션 솔루션에 이상적이며 유연성을 제공한다.

2) 기  능

- 4k30 지원

- 송신기 및 수신기 포함

- 2x HDMI, 1x VGA inputs (TX)

- 1x HDMI input, scaled HDMI output (RX)

- HDCP 2.2 지원

- 스케일링 기능

- 단일 카테고리 케이블을 통한 전송

- 자동화 시스템과 통합

- RX의 제어포트를 통해 호환 가능한 디스플레이를 제어

3) 사  양

- Video Input : 2 x HDMI, 1 x VGA

- Video Input Signal Type : HDMI with 4K@60Hz YUV 420, HDCP 2.2, VGA

- Video Input Resolution : ~ 4096x2160P 2,3,5,8(YUV4:2:0)

- Input Audio : HDMI - Supports all audio formats in HDMI 2.0 specification
: Audio embedded with VGA - PCM 2.0

- Video Output : 1 x HDMI

- Video Output Signal Type : HDMI with 4K@60Hz YUV 420, HDCP 2.2

- Video Output Resolution : ~ 4096x2160 2,3,5,8 and Auto Scaler

- Output Audio : HDMI - PCM 2.0
: Analog Audio Out- PCM 2.0

- Control Method : Button
: LAN control (Telnet/Web UI)
: NetLinx control

- Power Supply : DC 12V 3A

- Power Consumption(Max) : 27W

- Device Dimension(W x H x D) : TX - 194.7 x 25 x 94mm
: RX - 223.2 x 25 x 153.2mm

- Product Weight : TX - 0.5kg
: RX - 0.94kg

- Certification CE, FCC, ETL, PSE, RCM