VERY HIGH OUTPUT FULL-RANGE LOUDSPEAKER

1) 용  도

본 기기는 매우 높은 출력의 듀얼 15“ 풀 레인지 스피커로서 최고의 음질이 필요한 체육관, 운동장 등 사용이 가능하다. 최신 프리시전 디렉티비티(정확한 지향성) 기술이 탑재 되어 있으며, 낮은 전력 사용량으로 지속적으로 높은 음압을 유지 할 수 있다 또한 상황에 따라서 WRC, WRX 마감옵션을 통하여 실외 사용이 가능하다.

2) 기  능

- 비대칭 전면 디멘션으로 어레이상태에서 수평 또는 수직으로 사용 가능

- IFS™ 혼선 방지 기능 내장

- 듀얼 8인치 혼-로드 콘으로 고출력의 스피커

- 듀얼 15인치 저주파 드라이버 장착

- 코액시얼(동축) 중고역대 모듈 설계

- 프리시전 디렉티비티(정확한 지향성) 기술 적용

3) 사  양

- System type : very high output dual 15“ Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 36.5Hz ~ 19.5kHz

- Frequency Response (±3dB) : 41.5Hz ~ 18.5kHz

- Coverage : 60 x 40 deg

- Directivity index (DI) : 13 dB

- Crossover frequencies : 220 Hz, 1.2 kHz

- Power rating	: LF 1000W cont. (PEAK 4000W)

: MHF 400W cont. (PEAK 1600W)

- Sensitivity(1W@1m) : LF 103dB, MHF 110dB

- Max SPL : 144dB (Bi-amplified mode)

- Impedance : LF 4 ohm, MHF 4 ohm

- Transducers : LF 2x15“, MF 2x8“, HF 2x3”

- Suspension ATT : Total 52 points

- Connectors : Speakon NL-4

- Dimension (H x W x D)mm : 991 x 991 x 889

- Weight : 134kg