REFERENCE SUPER CARDIOID CONDENSER MICROPHONE CAPSULE (CK49)

1) 용  도

본 기기는 레퍼런스 샷건 콘덴서 마이크로폰 캡슐로서, 80 ° 픽업 각도와 깨끗한 축외 응답을 제공하며 스테이플 기술을 통해 뛰어난 스튜디오 음질의 오디오 성능을 제공한다. 또한 모든 장착 모듈 식 시리즈와 호환 가능하며 매우 효율적인 윈드 스크린을 갖추고 있다.

2) 기  능

- 레퍼런스 샷건 콘덴서 마이크로폰 캡슐

- 80 ° 픽업 각도

- 깨끗한 축외 응답 제공

- 스테이플 기술 제공

- 모든 장착 모듈 식 시리즈와 호환

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 60 - 20000 Hz

- Equivalent noise level : 30 dB-A

- Sensitivity : 10 mV/Pa

- Signal to Noise : 64 dB-A

- Audio Output Type : Modular Series Standard

- Dimension (Height x Diameter)mm : 20 x 9

Net Weight : 24.9 g