VIDEO DECODER CARD (NMX-DEC-N2222A-C)

1) 용  도

본 기기는 인코더에서 변환된 신호를 기가비트 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤, HDMI, AUDIO 신호로 바꾸어 주는 비디오 디코더로서, PoE +를 통해 전원과 신호를 동시에 전달할 수 있으며 설치가 간단하고 소스와 디스플레이가 서로 다른 해상도를 가질 때 발생할 수 있는 문제를 제거해 준다.

2) 기  능

- 입/출력 스케일러 : 모든 소스, 해상도, 디스플레이 또는 프로젝터 전환 가능

- 플러그 앤 플레이

- PoE 전원 공급

- IR 컨트롤

- 온보드 컨트롤 – IP 기반 제어 장치에 대한 내장 TCP/UDP 커멘드 트리거

- 네트워크 허용 범위 내 무제한 시스템 증설 가능

- 2개의 RJ45 네트워크 포트

- 카드 타입

3) 사  양

- 디지털 비디오 입력 : RJ45 또는 1G SFP

- 비디오 출력 : HDMI, DVI-D

- 비디오 포맷 : HDMI, DVI-D, HDCP 컨텐츠 보호 지원

- 출력 해상도 : 1920 x 1200

- HDMI 오디오 포맷 : 8CH PCM

- Latency : 720p60 50ms / 1080p60 140ms

- Ethernet : 10/100/1000 Mbps