DIGITAL MIXING CONSOLE

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹싱 콘솔로서, 여러 다른 입력들의 레벨, 음색을 조정하고 다양한 효과를 더한 후 출력하는 기기이다. 고급형 컨트롤 서페이스와 DSP, 다수의 I/O 및 듀얼 전원공급 장치로 구성되었다. 다양한 기능과 유연한 I/O 구성으로 OB 및 ENG 밴에서 소규모 스튜디오, 콘솔을 자주 이동하는 모바일 프로덕션까지 광범위한 장소에 적합한 콘솔이다. Aolp 네트워크와 통합할 수 있으며 D21m 시스템과 스테이지 I/O 박스를 통해 확장 가능하다.

2) 기  능

- 32 or 22개의 FaderGlow™가 적용된 모터 페이더로 채널 상태를 빠르게 확인

- 최대 256개의 입력/출력 (32 IN /32 OUT, 8AES IN&OUT 표준 구성)

- MADI (64x64) 포트 기본 장착

- 옵션카드를 통한 인터페이스 추가

- 5.1서라운드 채널을 포함한 96개의 DSP 채널

- Lexicon FX 적용

- Soundcraft Realtime Rack 플러그인 엔진 탑재

- 서로 다른 콘솔간의 콘솔 스냅 샷을 간단하게 데이터 전송

- Theater CUE 리스트 자동화

- 이더넷 또는 WLAN을 통한 Studer® Vista Compact Remote Bay 지원

- 외부 디바이스 컨트롤을 위한 Harman HiQnet® 지원

- 예비 전원공급 장치

- MADI를 통한 스테이지 박스 확장

- D21m 시스템으로 I/O 확장

- 터치스크린 구성

3) 사  양

- Analogue/Digital : Digital

- Stereo Channels : variable

- Digital I/O : Yes

- Faders : 32 or 22

- Total routing channel : 256in/256out

- Screen : 22-fader version – touch screen x 2EA
32-fader version - touch screen x 3EA

- Frequency response (Line Input) : +0/-0.9dB, 20Hz – 20kHz

- Frequency response (Line Output) : +0/-0.3dB, 20Hz – 20kHz

- THD + Noise (Line Input) : < –102 dBFS, 20 Hz to 20 kHz

- THD + Noise (Line Output) : < –103 dB, 20 Hz to 20 kHz

- THD + Noise (AES/EBU) : max. –115 dB

- Crosstalk (Line Input) : < –100 dB, 1 kHz

- Crosstalk (Line Output) : < –115 dB, 1 kHz

- Power : 100 to 240 V AC ± 10% (50 to 60 Hz)

- Power consumption : 22-fader version – 190 W typ., 250 W peak
32-fader version - 220 W typ., 300 W peak

- Dimension (W x H x D)mm : 22-fader version – 1145 x 281 x 740
22-fader version – 1249 x 565 x 833 (incl. GC screen)
32-fader version – 1490 x 281 x 740

- Weight : 22-fader version - 55 kg (incl. GC screen)
32-fader version - 59 kg (non-condensing)