DUAL 15“ 2-WAY POINT SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 듀얼 15“ 2-WAY 포인트 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 구성이 우수하고 연주자에게 적합하게 디자인된 포터블 시스템으로 사용의 편리함과 이동의 용이성 그리고 고성능의 사운드 퀄러티와 우수한 출력이 특징이다.

2) 기  능

- DuarFlex™ 인클로저 마감

- 12개의 M10 서스펜션 포인트로 소규모 설치시 안전한 배치

- 듀얼앵글 폴 소켓으로 스탠드 마운팅 가능

- 보호 스크린과 단단한 16 게이지 스틸 그릴

- SonicGuard™로 고음역대 드라이버의 소리를 공연에 지장없이 보호

3) 사  양

- System type : dual 15“ 2-way Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 48Hz ~ 19kHz

- Frequency Response (-3dB) : 61Hz ~ 16kHz

- Coverage : 90 x 50 deg.

- Crossover frequencies : 2.2 kHz

- Power rating	: 600W cont. (PEAK 2400W)

- Sensitivity(1W@1m) : 100dB

- Max SPL : 128dB (PEAK 134 dB)

- Impedance : 4 ohm

- Transducers : LF 2x15“, HF 1”

- Suspension ATT : 10 points

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : Speakon NL-2 x2

- Dimension (H x W x D)mm : 1044 x 429 x 521

- Weight : 33.5kg