INDOOR OUTDOOR SPEAKER (CONTROL25AV)

1) 용  도

본 기기는 실내 및 실외에서 모두 사용이 가능한 스피커로서 고강성 폴리스티렌 재질이 도포된 엔클로우저를 사용하고 있으며, 마인팅용 전면 패널을 통해 표준 육각 렌치를 사용하여 쉽게 최적의 상태로 고정할 수 있어 설치가 매우 쉽다.

2) 기  능

- 방습의 인클로저 및 트랜스 듀서

- 100° x 100°의 커버리지

- 과부하 보호 회로

- 70V 또는 100V 라인용 60W 변압기

3) 사  양

- System type :  5.25“ Indoor/Outdoor Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 70Hz ~ 23kHz

- Coverage : 100 x 100 deg

- Direcitivity factor (Q) : 4.9

- Directivity index (DI) : 6.9 dB

- Power rating	: 100W cont. (program 200W)

- Sensitivity(1W@1m) : 87dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 5.25“, HF 0.75”

- Dimension (H x W x D)mm : 236 x 186 x 159

- Weight : 4 kg