18“ DUAL SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 롱 익스커션 18“ 듀얼 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 디퍼렌셜 드라이브 기술을 통하여 성능의 향상과 무게를 최소화하였으며, 저역대의 고품질 음향을 청취자에게 전달한다. 또한 스택의 구성과 리깅의 구성이 가능한 서브우퍼 스피커 이다.

2) 기  능

- 낮은 왜율과 고출력을 위한 대형 방출구

- AE 라우드 스피커와 함께 스택 및 서스펜드 구성 가능

- 울트라 롱 익스커션 기술 적용

- 직렬/디스크리트 모드 스위치 가능한 입력 구성

- 18인치 디퍼렌셜 드라이브 듀얼 보이스코일, 듀얼 갭 적용

- 네오디뮴 자석 트랜드 듀서 적용

3) 사  양

- System type : Ultra long excursion 18“ dual subwoofer system

- Frequency Range (-10dB) : 20Hz ~ 1kHz

- Frequency Response (-3dB) : 25Hz ~ 1kHz

- Power rating	: 4000W cont. (PEAK 16000W)

- Sensitivity(1W@1m) : 99dB

- Max SPL : 135dB (PEAK 141dB)

- Impedance : 2x8 ohm or 4 ohm

- Transducers : 18“ dual

- Suspension ATT : 16 points

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : Speakon NL-4

- Dimension (H x W x D)mm : 1092 x 560 x 815

- Weight : 71.9kg