DIGITAL VI STAGE I/O BOX

1) 용  도

본 기기는 다수 입력 및 출력을 전달하는 기기이며 A/D 컨버터 전단 100Hz HPF와 48V 팬텀 전원이 제공되는 64개의 마이크/라인 입력과 32개의 아날로그 라인 출력을 지원한다. cat5, optical MADI 연결을 통해 간편하게 디지털 콘솔에 연결하여 I/O 확장성을 제공한다.

2) 기  능

- 사운드 크래프트 VI 시리즈와 연동하여 구성

- 입력/출력의 확장을 위한 STAGE I/O 박스

- 간결한 선로 구성을 통한 네트워크 오디오 전송 (MADI, OPTICAL MADI)

- OPTION CARD를 통한 DANTE, AES/EBU, BLU-LINK 등 다양한 디지털 시스템 구축 가능

3) 사  양

- Max input channel : Max 64 ch

- Max output channel : Max 32 ch (AES/EBU를 통한 구성 가능)

- Option card : AES/EBU, DANTE, BLU-LINK, MADI, COBRANET, 3G SDI 등

- GPIO facility : 8 GPIO input and output

- Standard card : optical HD link card, MADI I/o card, Cat5 HD link card