[Option Card]

1. 용  도

본 기기는 DIGITAL AUDIO MIXER에 장착하여 입/출력을 확장하는 옵션 카드로서 다음과 같은 기능과 사양에 준한다.

2. 기  능

본 기기는 DIGITAL AUDIO MIXER에 장착하여 64 채널의 MADI 입출력을 구성할 수 있으며, CAT5 네트워크를 통해 MADI 신호를 원거리 전송할 수 있다.

3. 사  양

Max. cable length single-mode fibre : 1300 nm <15 km 8.3/125µm

Max. cable length multi-mode fibre : 1300 nm <2 km 62.5/125µm (compatible with 50/125µm)

Max cable length of Product supplied CAT5 cable : 100m

Input frequencies : 48 kHz ±3 ppm

Current consumption : (3.3 V) 0.4A, (5 V) 0.4A

Operating temperature : 0...45° C-64

Si Series Option Card MADI 및 동등 이상 품이어야 함.