BOUNDARY LAYER MICROPHONE (C547 BL)

1) 용  도

본 기기는 하이퍼 카디오이드 마이크로폰으로서, 스위치 가능한 베이스 컷 필터, 높은 지향성, 중립적인 사운드를 제공한다. 또한 휴대폰, 무선 마이크 및 기타 무선 장치에서 원하지 않는 간섭을 차단하는 통합 RFi 차폐 기능을 제공한다.

2) 기  능

- 향상된 하이퍼 카디오이드 극성 패턴

- RFi 차폐 기술

- 스위치 가능한 베이스 컷 필터

3) 사  양

- Polar pattern : Hypercardioid

- frequency bandwidth : 30 to 18000 Hz

- noise level : 22 dB-A

- Sensitivity : 8.5 mV/Pa

- Signal to Noise : 75 dB-A

- Bass cut filter : 150 HZ

- Recommended load impedance : 1000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 2 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : matte dark gray

- Dimension (H x W x D)mm : 19 x 185 x 120

- Weight : 160g