DYNAMIC GOOSENECK MICROPHONE (DGN99)

1) 용  도

본 기기는 다이나믹 구즈넥 마이크로폰으로서,  카디오이드 극성 패턴을 통해 불필요한 주변 잡음을 효과적으로 제거하고 튼튼한 구즈넥과 올 메탈 바디를 제공한다. 또한 별도의 전원 공급 없이 사용 가능하다.

2) 기  능

- 카디오이드 극성 패턴 제공

- 튼튼한 구즈넥과 올 메탈 바디 제공

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 150 to 15000 Hz

- Sensitivity : 2.2 mV/Pa

- Electrical impedance : 530 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : matte black

- Dimension (Length x Diameter)mm : 345 x 34