REFERENCE WIRELESS BODY-PACK TRANSMITTER (PT470)

1) 용  도

본 기기는 아날로그 레퍼런스 무선 보디 팩 송신기로서, 악기 및 보컬을 위한 최상의 무선 오디오 품질을 제공한다. 선택 사양인 외부 음소거 스위치를 사용하면 사용자가 송신기를 원격으로 음소거 할 수 있으며 파일럿 톤을 통해 예기치 않은 시스템 잡음을 방지한다.

2) 기  능

- 파일럿 톤 전송

- 편안한 착용감 제공

- 외부 음소거 스위치 커넥터 제공

- 통합 충전 접점

- 적외선 동기화

3) 사  양

- frequency bandwidth : 35 to 20000 Hz

- Signal to Noise : 120 dB-A

- THD at 1 kHz :  0.7 Prozent

- Peak deviation : 48 kHz

- Switching bandwidth : 30 MHz

- Recommended simultaneous channels : 24

- Radio range (Line of sight) : 100m (depending on antenna system)

- Nominal deviation : 20 kHz

- Radio Output Power (min/max) : 10 to 50 mW

- Transmitter Synchronization : Infrared

- Audio Input Type : Mini XLR

- Mute Switch Interface Type : Jack Mono (1/4")

- Battery type : LR6 AA alkaline , HR 6 AA (NiHM) , FR 6 AA lithium

- Finish : black

- Dimension (H x W x D)mm : 73.5 x 60 x 30