WIRELESS STATIONARY RECEIVER (SR45)

1) 용  도

본 기기는 아날로그 무선 수신기로서, 사전 설정을 통해 최대 6개의 채널에 동시 사용이 가능하다. 소규모 클럽, 예배당, 회의실, 기악 및 성악 공연에 사용하기에 적합하며 시스템 상태를 쉽게 모니터링 할 수 있도록 오디오 클리핑 및 RF 신호 LED를 제공한다. 또한 XLR 및 1/4 "잭 커넥터를 제공하며 스위치 모드 전원 공급 장치 키트가 제공된다.

2) 기  능

- 최대 30MHz 선택 대역폭

- 최대 6개의 채널 동시 사용 가능

- 밸런스 XLR 및 언밸런스 1/4 "잭 출력

- 수신기의 오디오 클립 및 RF 제어 LED 제공

- 가변 스퀠 치 레벨 제공

3) 사  양

- RF Carrier frequency ranges : 925 - 932 MHz

- Modulation : FM

- Audio bandwidth : 40 to 20,000 Hz

- THD at 1 kHz : <0,8 % typ.

- Signal to noise : 105 dB(A) typ.

- Audio outputs : XLR , 1/4” (6.3 mm) jack

- Dimensions : 200 x 44 x 150 mm

- weight : 360g