INDOOR/OUTDOOR MONITOR SPEAKER (CONTROL30)

1) 용  도

본 기기는 실내 및 실외에서 모두 사용이 가능한 컴팩트 스피커로서 고강성 폴리스티렌 재질이 도포된 엔클로우저를 사용하고 있으며, 마인팅용 전면 패널을 통해 표준 육각 렌치를 사용하여 쉽게 최적의 상태로 고정할 수 있어 설치가 매우 쉽다. 또한 회전 가능한 고주파 혼을 통해 수직, 수평 각도를 바꿀수 있으며, 스피커 입구를 보호하기 위한 밀페된 입구 덮개를 가지고 있다.

2) 기  능

- 120° x 110°의 커버리지

- 70V 또는 100V 라인용 150W 변압기

- 과부하 보호 회로 장착

- 25 mm (1in) 티타늄 다이어프램 압축 드라이버

- 서스펜션을 위한 10개의 10mm 부착 포인트 포함

- U-브래킷(옵션)

- 밀봉된 입력패널 덮개 및 고정나사 입력단자

3) 사  양

- System type : 10“ Indoor/Outdoor Monitor Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 38Hz ~ 17kHz

- Coverage : 120 x 110 deg

- Direcitivity factor (Q) : 5.2

- Directivity index (DI) : 7.1 dB

- Power rating	: 250W cont. (program 500W)

- Max SPL : 123dB

- Impedance : 70V=150W, 75W, 38W, 19W 100V=150W, 75W, 38W, 4 ohms (thru)

- Transducers : LF 10“, MF 5” HF 1”

- Dimension (H x W x D)mm : 593 x 372 x 345

- Weight : 18.9kg