IN-CEILING SUBWOOFER SPEAKER (CONTROL312CS)

1) 용  도

본 기기는 12인치 서브우퍼 실링 스피커로서 고급 음질의 실현을 목적으로 디자인된 인-실링 스피커 시스템이다. 확장 된 저음 응답이 필요한 스피커 시스템에 추가로 풍부한 저음역대를 전달 할 수 있게 해주며, 연결이 자유로운 커넥터가 부착되어 있어 설치가 쉽고, 선택 가능한 액세서리를 통해 용도에 맞는 시스템을 구성할 수 있다

2) 기  능

- 12인치 서브우퍼 드라이버 장착

- 400와트의 높은 전력 처리

- 선택 가능한 액세서리 제공 (옵션)

- 커넥터 부착의 편리성

3) 사  양

- System type : 12“In-ceiling subwoofer speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 30Hz ~ 4.5kHz

- Frequency Response (-3dB) : 34Hz ~ 3.5kHz

- Power rating	: 400W cont. (PEAK 1000W), 2hrs

- Sensitivity(2.83V@1m) : 93dB

- Max SPL : 121dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 12“

- Dimension (H x W x D)mm : 366 x 366 x 160

- Weight : 7.7kg