COMPACT CONTROL MONITOR LOUDSPEAKER (CONTROL5)

1) 용  도

본 기기는 세련된 디자인으로 레코딩 스튜어오, 상황 제어실, 방송 스튜디오에 이상적인 컴펙트 모니터 스피커로서 견고하고 풍부한 저음과 시스템 손상을 방지하기 위한 보호 회로를 제공한다. 또한 두 개의 트랜스 듀서 자기 차폐가 되어 있어 자력에 손상을 입을 수 있는 기기에도 근접하게 접근하여 사용 할 수 있으며, 선택 가능한 검은색, 회식, 흰색 색상을 통해 어떠한 공간에도 어울리는 미적 요소도 가지고 있다.

2) 기  능

- 보호 회로 네트워크 내장

- 차폐 된 자석 구조

- 6.5인치 LF 드라이버

- 티타늄 돔 트위터 내장

3) 사  양

- System type : 5.25“ Compact Control Monitor Loudspeaker system

- Frequency Response (-3dB) : 75Hz ~ 20kHz

- Direcitivity factor (Q) : 2.8

- Directivity index (DI) : 4.5dB

- Power rating	: 175W cont.

- Sensitivity(1W@1m) : 89dB

- Impedance : 4 ohm

- Transducers : LF 5.25“, HF 1”

- Finish : Black or white

- Connectors : Spring-loaded terminals

- Dimension (H x W x D)mm : 387 x 251 x 229

- Weight : 4.5kg