COMPACT FULL-RANGE PENDANT SPEAKER (CONTROL 67P/T)

1) 용  도

본 기기는 풀레인지 펜던트형 라우드스피커로서 레스토랑, 상점, 음악 카페, 헬스 클럽, 기타 장소에서 사용하기 적합하며 고음질 사운드 시스템을 재생한다. 또한 75W의 출력과 낮은 왜곡을 제공하며 습기 보호용 폴리 프로필렌 코팅 콘을 제공한다.

2) 기  능

- 75 와트 제공

- RBI 기술 적용

- 8Ω 및 70V / 100V 작동

- 검정색 또는 흰색의 선택 가능한 색상

3) 사  양

- System type : 6.5“ Compact Full-range Pendant speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 58Hz ~ 18kHz

- Frequency Response (+/-3dB) : 78Hz ~ 16kHz

- Power rating	: 75W cont. (PEAK 300W)

- Sensitivity(1W@1m) : 90dB

- Max SPL : 109dB (peak 115 dB)

- Coverage Angle : 120°

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps : 70V = 60W, 30W, 15W & 7.5W

: 100V = 60W, 30W, 15W

- Transducers : 6.5“ polypropylene-coated paper with cloth surround

- Finish : High impact polystyrene

- Dimension (H xDia)mm : 312 x 330

- Weight : 5.2 kg