DUAL SUBWOOFER SPEAKER (CONTROLSB-2)

1) 용  도

본 기기는 낮은 주파수 보강을 위한 듀얼 10인치 컴팩트 서브 우퍼로서 음악 및 페이징 시스템, 테마 카페, 헬스 클럽, 레스토랑 등의 장소에 설치하기에 적합하며, 다양한 상황에 맞게 저주파수를 재생 할수 있다. 또한 컴팩트 사이즈와 고출력, 그리고 실외에서도 사용할 수 있도록 디자인되어 있다.

2) 기  능

- 10인치 듀얼 보이스 코일 변환기

- 하이패스 출력이 있는 스테레오입력

- 고출력의 저주파 지원

3) 사  양

- System type :10“ Dual Subwoofer speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 38Hz ~ 160Hz

- Power rating	: 340W cont.

- Sensitivity(1W@1m) : 100dB

- Impedance : 8 ohms

- Transducers : LF 10“

- Dimension (H x W x D)mm : 394 x 585 x 343

- Weight : 19.1kg