DUAL SUBWOOFER SPEAKER (CONTROL SB210)

1) 용  도

본 기기는 낮은 주파수 보강을 위한 듀얼 10인치 컴팩트 서브 우퍼로서 음악 및 페이징 시스템, 테마 카페, 헬스 클럽, 레스토랑 등의 장소에 설치하기에 적합하며, 다양한 상황에 맞게 저주파수를 재생 할수 있다. 또한 컴팩트 사이즈와 고출력, 그리고 실외에서도 사용할 수 있도록 디자인되어 있다.

2) 기  능

- 10인치 LF드라이버

- 400와트의 고출력

- 과부하 보호 회로 내장

- U-브라킷 지원 (옵션)

3) 사  양

- System type :10“ Dual Subwoofer speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 38Hz ~ 500Hz

- Frequency Response (-3dB) : 48Hz ~ 95Hz

- Power rating	: 500W cont. (2000W Peak)

- Sensitivity(1W@1m) : 95dB

- Max SPL : 122dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 10“

- Connectors : screw-down terminal

- Dimension (H x W x D)mm : 355 x 590 x 570

- Weight : 23.31kg