COMPACT LOUDSPEAKER (CSS-1S/T)

1) 용  도

본 기기는 다기능의 소형 양방향 라우드 스피커로서 100V 또는 70V 분산 시스템을 제공하며 5.25 인치 저주파와 폴리 카보네이트 돔 트위터를 통해 전경 또는 배경 음악을 위한 음질을 재현하고 명료한 음성 를 전달한다. 또한 벽 장착 브라켓이 포함 되어 있어 어디서든 손쉽게 설치 가능하다.

2) 기  능

- 100V 또는 70V 분산 시스템

- 벽 장착 브라켓을 통한 쉬운 설치

- 5.25인치 LF드라이버

3) 사  양

- System type : 5.25“ Compact Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 85Hz ~ 18kHz

- Frequency Response (±3dB) : 120Hz ~ 16kHz

- Directivity factor (Q) : 6.2

- Directivity index (DI) : 7.9 dB

- Power Capacity : 60W

- Sensitivity (1W@1m) : 86dB

- Max SPL : 106dB

- Coverage : 120˚ H x 120˚ V

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 5.25“, HF 0.75”

- Connectors : Spring-loaded terminals

- Dimension (H x W x D)mm : 229 x 159 x 143

- Weight : 2kg