DUAL 12“ SLOT LOADED SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 듀얼 12“ 슬롯 로드 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 체육관, 운동장 등 사용이 가능하다. 최신 웨이브가이드 기술인 PT(Progressive Transition) 기술이 탑재 되어 있으며, 낮은 전력 사용량으로 지속적으로 높은 음압을 유지 할 수 있다 또한 상황에 따라서 WRC, WRX 마감옵션을 통하여 실외 사용이 가능하다.

2) 기  능

- 듀얼 고출력 12“ 저음대역 드라이버

- LF 패턴 컨트롤을 확장하도록 디자인

- 슬롯에 장착하는 설정으로 LF 성능을 복제 가능

3) 사  양

- System type : Dual 12“ Slot-loaded subwoofer system

- Frequency Range (-10dB) : 41Hz ~ 1kHz

- Frequency Response (±3dB) : 49Hz ~ 300Hz

- Power rating	: 1600W cont. (PEAK 6400W)

- Sensitivity(1W@1m) : 96dB

- Max SPL : 128dB (PEAK 134 dB)

- Impedance : 2x8 ohm or 4 ohm

- Transducers : LF 2x12“

- Suspension ATT : 20 points

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : Speakon NL-4

- Dimension (H x W x D)mm : 375 x 673 x 706

- Weight : 36.4kg