GOOSENECK MICROPHONE DAM SET (CGN331E)

1) 용  도

본 기기는 구즈넥 마이크 세트로서, 넓은 카디오이드 폴라 패턴을 제공하며 250Hz 베이스 롤오프, LED 링이있는 통합 XLR 팬텀 전원 어댑터를 제공한다. 또한 125° 픽업 각도를 제공하며 신뢰성 높은 접점을 제공한다.

2) 기  능

- 카디오이드 폴라 패턴 제공

- 125° 픽업 각도 제공

- 신뢰성 높은 접점 제공

- 250Hz 베이스 롤 오프

3) 사  양

- Polar pattern : Cardioid

- frequency bandwidth : 50 to 20000 Hz

- Equivalent noise level : 21 dB-A

- Sensitivity : 20 mV/Pa

- Signal to Noise : 73 dB-A

- Power : 9 to 52 V , 3 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : Matte dark grey

- Dimension (Length x Height x Diameter)mm : 380 x 380 x 8~20

- Weight : 160g