CHAIRMAN MICROPHONE STATION (CS3 CU)

1) 용  도

본 기기는 체어맨 유닛으로서 두가지의 실행 모드를 제공한다. 또한 최우선 콜 모드에서 사용자는 연결된 모든 델리게이트 스테이션을 뮤트할 수 있으며 교체 가능한 마이크와 별도의 3.5mm 스테레오 잭 2개를 제공한다.

2) 기  능

- Priority 및 Next in line 두가지의 실행 모드를 제공

- 교체 가능한 마이크

- 스피커 내장

- 별도의 3.5mm 스테레오 잭 2개 제공

3) 사  양

- Power Supply : DC24V Supplied by the Base Unit

- Power Consumption : 3W

- Loudspeaker Power : 2W

- Frequency Response : 50Hz ~ 20kHz

- Intercommunication : DIN 8‐pole

- Headphone Output : 9dBu, 8‐32ohm, 3.5mm

- Crosstalk Attenuation : >80dB

- Harmonic Distortion : <0.1%

- Dimension (H x W x D)mm : 63 x 143 x 170

- Weight : 1kg