STORAGE AND CHARGING CASE (CSX CU50)

1) 용  도

본 기기는 적외선 수신기(CSx IRR10)를 보관하고 충전 할 수 있는 케이스로서, 최대 50개의 수신기를 충전 및 보관할 수 있다. 견고한 알루미늄 케이스로 되어있으며, 수신기를 슬롯에 밀어 넣어 자동으로 충전이 가능하다.

2) 기  능

- 적외선 수신기 보관 및 충전 가능

- 최대 50개의 수신기 충전

- 견고한 알루미늄 재질

3) 사  양

- System description : Charging case

- Color : Silver

- Power supply : 100-240 volts (1.5A)

- Input voltage : 15 volts DC, 9.6A, 144 watts max

- Charging modes : standard / maintenance (pulsed)

- Charging time : (empty to full) 6 hours

- Current per slot : 5 volts/540mA

- Dimension (H x W x D)mm : 190 x 575 x 515

- Net Weight : 12 kg