FLUSH-MOUNT BOUNDARY LAYER MICROPHONE (MB4)

1) 용  도

본 기기는 탁상용 설치를 위한 고성능, 소형 마이크로폰으로서, 대회의실, 화상회의실, 멀티미디어교육실, 극장등에 사용하기에 적합하다. 슈퍼 카디오이드 픽업 패턴을 통해 주변 소음과 룸 잔향의 픽업을 줄일수 있으며 명확하고 명료한 소리를 재생시켜준다. 또한 12 ~ 48V 팬텀 전원으로 전원이 공급된다.

2) 기  능

- 탁상용 설치

- 슈퍼 카디오이드 픽업 패턴

- 명확하고 명료한 소리 재생

- 2 ~ 48V 팬텀 전원으로 전원 공급

3) 사  양

- Polar pattern : Supercardioid

- frequency bandwidth : 50 - 15000 Hz

- noise level : 22 dB-A

- Sensitivity : 22 mV/Pa

- Signal to Noise : 72 dB-A

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : satin black

- Dimension (Height x Length)mm : 15 x 38

- Net Weight : 97 g