EXTREMELY WIDE-ANGLE COVERAGE 2-WAY LOUDSPEAKER

1) 용  도

본 기기는 매우 넓은 수평 커버리지를 자랑하는 듀얼 8“ 2-WAY 라우드 스피커로서 두 개의 컴프레션 드라이버를 통하여 매끄러운 160도의 수평 커버리지를 구현하였다. 불필요한 스피커 구성을 통하여 서로 방해되는 주파수를 고려하여 제작된 스피커는 전체적인 시스템의 음질 및 충실도가 향상되고 놀라운 off-axis 응답성을 보여주는 스피커이다.

2) 기  능

- 160도의 매끄러운 수평 커버리지

- 컴팩트 사이즈로 건축적으로 민감한 환경에 최적화

- 극도로 넓은 웨이브 가이드

- 4개의 M10 서스펜션 포인트 구성

- 옵션을 통한 방진/방습의 WRC/WRX 적용 가능

- CROSSFIRE WAVEGUIDE 기술 적용

- 특허 기술인 두 개의 컴프레션 드라이버 기술 적용

3) 사  양

- System type : dual 8“ 2-way Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 71Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (±3dB) : 96Hz ~ 19kHz

- Coverage : 160 x 60 deg.

- Crossover frequencies : 1.5 kHz

- Power rating	: 850W cont. (PEAK 3400W)

- Sensitivity(1W@1m) : 94dB

- Max SPL : 129dB

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 110W, 55W, 28W

: 100V – 110W, 55W

- Transducers : LF 2x8“, HF 2x1.5”(HF : Crossfired Waveguide 적용)

- Suspension ATT : Total 8 points

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : Speakon NL-4

- Option : 옵션을 통한 옥외 타입 구성 가능 (WRC/WRA), IPx3 per IEC529

- Dimension (H x W x D)mm : 811.28 x 259.59 x 300.74

- Weight : 18.6kg