DUAL 15“ SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 듀얼 15“ 하이 파워 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 체육관, 운동장 등 사용이 가능하다. 최신 웨이브가이드 기술인 PT(Progressive Transition) 기술이 탑재 되어 있으며, 낮은 전력 사용량으로 지속적으로 높은 음압을 유지 할 수 있다 또한 상황에 따라서 WRC, WRX 마감옵션을 통하여 실외 사용이 가능하다.

2) 기  능

- 20개의 M10 서스펜션 포인트 구성

- CE 규격의 베리어 스트립 입력 단자 채택

- PT 프로그레시브 트랜지션 웨이브 가이드를 통한 패턴 컨트롤과 낮은 왜곡율

- 40Hz 까지 출력되는 초저역 서브 우퍼 스피커

- 회전 가능한 웨이브 가이드

3) 사  양

- System type : Dual 15“ High output subwoofer system

- Frequency Range (-10dB) : 28Hz ~3.8kHz

- Frequency Response (-3dB) : 40Hz ~ 1.1kHz

- Coverage : 50 x 50 deg.(1kHz), 74 x 74 deg.(500Hz)

- Power rating	: 2000W cont. (PEAK 8000W)

- Sensitivity(1W@1m) : 102dB

- Max SPL : 135dB (PEAK 141 dB)

- Impedance : 2x8 ohm or 4 ohm

- Transducers : LF 2x15“

- Suspension ATT : 20 points

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : CE-compliant covered barrier strip terminals

- Dimension (H x W x D)mm : 782 x 783 x 670

- Weight : 53.4kg