MAIN SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 서브콤팩트형 듀얼 12“ 카디오이드 어레이 서브우퍼이며 저음역 확장을 위해 사용될 수 있고 운반용 장비가 필요한 사용자들이나 고정된 장소에 음향 설치가 필요한 사용자들과 음악 콘서트, A/V 프레젠테이션음악, 스피치를 위한 고품질 확성을 위해 디자인되었다.

2) 기  능

- S.A.F.E™ 독점 기술인 서스펜션 시스템 적용

- 디퍼렌셜 드라이브, 네오디뮴 자석, 듀얼 보이스 코일, 직접냉각방식 적용

- 리버스 어레이로 점진적인 카디오이드 서브우퍼 설정 가능

- DuraFlex™ 기술을 통하여 외부 마감과 기후에 강한 부품 구성

- 동급 스피커 중 최고의 밀도와 SPL 출력

3) 사  양

- System type : dual 12“ driver subwoofer

- Frequency Range (-10dB) : 35Hz ~ 300Hz

- Frequency Response (-3dB) : 40Hz ~ 300Hz

- Coverage : omni

- Power rating	: 2000W cont. (PEAK 8000W)

- Sensitivity(1W@1m) : 95dB

- Max SPL : 139dB

- Impedance : 2x8 ohms

- Transducers : 12“ dual differential drive

- Connectors : Speakon NL-4 x2, NL-8 x2

- Dimension (H x W x D)mm : 398 x 579 x 643

- Weight : 29.5kg