AUDIO MIXER

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹서로서, ltraMic Preamps를 채용해 +22dBu의 높은 게인 입력 단을 가지며, Pre & Post 가변이 가능한 6개의 AUX 단자를 장착해 녹음, 모니터, 각종 이펙터를 선택적으로 사용할 수 있다.

2) 기  능

- GB30 마이크 프리앰프와 4밴드 GB30 EQ 내장

- 다이렉트 출력 가능

- 풀사이즈 100mm 페이더

3) 사  양

- Channels : 16ch

- Aux send : 6 (pre/post)

- Sub groups : 4

- FX Returns : 2

- Frequency Response : +/-1dB, 20Hz ~20kHz

- T.H.D : 0.006% @ 1kHz

- Noise (mic) : -129dBu

- Noise (input direct) : <-90dBu

- Crosstalk : >95dB

- EQ : 2 fixed, 2 swept

- Filters : 100Hz HPF

- CMRR : >80dB

- Dimension (H x W x D)mm : 164 x 653 x 503

- Weight : 18.2kg