ULTRA COMPACT 2-WAY POINT SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 6.5“ 울트라 컴팩트 2-WAY 포인트 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 해당 스피커는 진보적인 트랜지션 웨이브가이드가 내장되어 있으며 부드러운 출력 음압성과 지속적인 커버리지를 제공한다.

2) 기  능

- 낮은 왜율과 고출력을 위한 대형 방출구

- 1인치 돔 트위터

- 초소형 인클로저

- U 브라켓을 위한 포인트

- FAT 기술 적용

3) 사  양

- System type : 6.5“ Ultra Compact 2-way Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 55Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 65Hz ~ 18kHz

- Coverage : 90 x 90 deg

- Direcitivity factor (Q) : 7

- Directivity index (DI) : 8 dB

- Power rating	: 160W cont. (PEAK 640W)

- Sensitivity(1W@1m) : 90dB

- Max SPL : 110dB

- Impedance : 16 ohm

- Transducers : LF 6.5“, HF 1”

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : Speakon NL-4

- Dimension (H x W x D)mm : 381 x 199.4 x 226.1

- Weight : 7.2kg