HEAD-WORN CONDENSER MICROPHONE (C555L)

1) 용  도

본 기기는 가볍고 조절 가능한 헤드 밴드 구조의 콘덴서 마이크로폰으로서, 편안하고 자유로운 움직임을 제공한다. 습기 차폐막을 통해 땀이 트랜스 듀서 요소에 침투하는 것을 방지하며 바디 노이즈를 최소화하기 위한 트랜스 듀서 쇼크 마운트를 제공한다. 또한 카디오이드 극성 패턴을 통해 불필요한 주변 잡음을 효과적으로 제거한다.

2) 기  능

- 카디오이드 폴라 패턴

- 가볍고 조절 가능한 헤드 밴드 구조

- 트랜스 듀서 쇼크 마운트 제공

- 습기 차폐막 제공

- 전문 미니 XLR 커넥터

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 80 to 20000 Hz

- noise level : 22 dB-A

- Sensitivity : 35 mV/Pa

- Signal to Noise : 72 dB-A

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 2 to 12 V , 2 mA

- Audio Output Type : Mini XLR

- Finish : matte black

- Dimension (Diameter)mm : 134 -134

- Weight : 26g