REFERENCE CARDIOID CONDENSER MICROPHONE CAPSULE (CK41)

1) 용  도

본 기기는 카디오이드 극성 패턴의 캡슐로서 125° 수음 각도를 가지고 있으며, 가장 보편적인 지향 패턴인 카디오이드 패턴을 통해 어느 용도로나 사용 가능합니다.

2) 기  능

- 카디오이드 극성 패턴

- 125° 수음 각도

- 어느 용도로나 사용 가능

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 60 - 20000 Hz

- Equivalent noise level : 30 dB-A

- Sensitivity : 5 mV/Pa

- Signal to Noise : 64 dB-A

- Audio Output Type : Modular Series Standard

- Dimension (Height x Diameter)mm : 20 x 9

Net Weight : 3.9 g