SHORT SHOTGUN CONDENSER MICROPHONE CAPSULE (CK98)

1) 용  도

본 기기는 소형 콘덴서 캡슐로서, 높은 감도를 제공하며 단단한 극성 패턴과 예외적으로 낮은 자기 소음으로 우수한 도달 범위를 제공한다. 부드럽고 넓은 대역의 주파수 응답을 통해 극장의 가장자리 및 천장 배치에 탁월하며 작은 사이즈와 낮은 중량으로 인해 붐(Boom) 마이크의 응용 분야에서 이상적이다.

2) 기  능

- 높은 감도 제공

- 부드럽고 넓은 대역의 주파수 응답

- 작은 사이즈와 낮은 중량 제공

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 20 - 20000 Hz

- Sensitivity : 20 mV/Pa

Electrical impedance : <= 200 Ohms

Recommended load impedance : >=1000 Ohms

Operating temperature range : -20 to 60 Celsius

Finish : dark gray