CHARGING UNIT (CU800)

1) 용  도

본 기기는 무선마이크와 배터리를 충전하는 장치로서, 송신기를 수용할 수 있는 2 개의 충전 슬롯을 제공한다. 충전 슬롯은 독립적으로 두개의 송신기를 동시에 충전할 수 있으며, 19“랙 장착형 장치를 사용하여 랙에 장착할 수 있다.

2) 기  능

- 2개의 충전 슬롯 제공

- 두 개의 송신기 동시 충전 가능

- 무선마이크 배터리 충전기

3) 사  양

- Type : Charging unit

- Ac Voltage : 100 – 240V AC

- Finish : black

- Dimension (H x W x D)mm : 194 x 85 x 82

- Weight : 670g