PROFESSIONAL WIRELESS HANDHELD TRANSMITTER (HT420)

1) 용  도

본 기기는 아날로그 고성능 무선 핸드 헬드 송신기로서, 다이나믹 마이크 캡슐를 내장하고 있으며 카디오이드 폴라 극 패턴 제공으로 피드백을 억제한다. 또한 스프링 스틸 와이어 메쉬 프론트 그릴를 통해 트랜스 듀서를 보호하고 on / off / mute 스위치를 제공하며, 배터리 상태 표시기를 통해 배터리 방전를 미리 방지할 수 있다.

2) 기  능

- 특허받은 다이나믹 캡슐 제공

- 통합 충전 접점

- 온 / 오프 / 뮤트 스위치

- 단일 AA 배터리로 최대 8시간 작동

3) 사  양

- Microphone capsule : Patented dynamic D5 capsule

- Polar pattern : supercardioid

- Signal to noise : 105 dB-A

- THD at 1kHz : 0.8%

- Audio bandwidth : 70 – 20 000 Hz (+/- 3dB)

- Transmitter synchronization : Manual

- Battery type : AA battery

- Operating time : Up to eight hours with one AA battery

- Dimensions : 237 x 51mm

- Weight : 214g