PROFESSIONAL WIRELESS BODYPACK TRANSMITTER (PT420)

1) 용  도

본 기기는 소형 아날로그 무선 보디 팩 송신기로서, 미니 XLR 오디오 커넥터를 통해 모든 종류의 기타, 베이스, 기타 악기 및 헤드셋과 호환 할 수 있다. on / off / mute 스위치를 제공하며, 배터리 상태 표시기를 통해 배터리 방전를 미리 방지할 수 있다.

2) 기  능

- 통합 충전 접점

- 단일 AA 배터리로 최대 8시간 작동

- 온 / 오프 / 뮤트 스위치

3) 사  양

- Type : Three pin mini XLR connector (female)

- Maximum audio level : 12dB

- Rated Impedance : 1 Ohms

- Audio bandwidth : 40 – 20 000 Hz (+/- 3dB)

- Signal to noise : 105 dB-A

- THD at 1kHz : 0.8%

- Transmitter synchronization : Manual

- Battery type : AA battery

- Operating time : Up to eight hours with one AA battery

- Dimensions : 60 x 75,5 x 30 mm

- Weight : 214g