COMPACT LOUDSPEAKER (CONTROL50S/T)

1) 용  도

본 기기는  어떠한 장소에도 잘 어울리는 컴팩트한 서브 우퍼 스피커로서, 놀라운 파워와 다이나믹한 사운드로 관공서, 강의실, 회의실, 헬스클럽, 레스토랑, 카페, 나이트클럽 등 다용도로 간편하게 사용 가능하며, 분산된 회선을 위해 선택 가능한 70V / 100V 와 낮은 임피던스를 가지고 있다. 또한 전용 벽걸이 용 브라켓을 통해 어떠한 장소든지 쉽게 설치 할 수 있으며, 선택 가능한 검정 또는 흰색의 색상을 제공한다.

2) 기  능

- 8인치 LF드라이버

- 150와트의 출력

- 벽걸이 용 브라켓 포함

3) 사  양

- System type : 8“ Compact Subwoofer speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 32Hz ~ 200Hz

- Frequency Response (-3dB) : 50Hz ~ 150Hz

- Power rating	: 150W cont. (Program 300W)

- Sensitivity(2.83V@1m) : 95 dB (near corner), 89 dB (center of wall)

- Max SPL : 115dB

- Impedance : 8 ohms (in bypass/thru mode)

- Transducers : LF 8“

- Transformer Taps : 70V – 80W, 40W, 20W, 10W

: 100V – 80W, 40W, 20W

- Material : Structural plywood & MDF, painted zinc-plated metal grille

- Connectors : screw-down terminals

- Dimension (H x W x D)mm : 356 x 391 x 203

- Weight : 9kg