COMPACT LOUDSPEAKER (CONTROL52)

1) 용  도

본 기기는 어떠한 장소에도 잘 어울리는 컴팩트한 라우드 스피커로서, 놀라운 파워와 다이나믹한 사운드로 관공서, 강의실, 회의실, 헬스클럽, 레스토랑, 카페, 나이트클럽 등 다용도로 간편하게 사용 가능하며, 넓은 커버리지를 제공한다. 또한 전용 벽걸이 용 브라켓을 통해 어떠한 장소든지 쉽게 설치 할 수 있으며, 선택 가능한 검정 또는 흰색의 색상을 제공한다.

2) 기  능

- 2.5인치 LF드라이버

- 25와트의 출력

- 150 × 150의 커버리지 범위

- 벽걸이 용 브라켓 포함

3) 사  양

- System type : 2.5“ Compact Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 140Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (±3dB) : 180Hz ~ 17kHz

- Coverage : 150 x 150 deg

- Power rating	: 25W cont. (Program 50W)

- Sensitivity(1W@1m) : 85dB

- Max SPL : 94dB

- Impedance : 16 ohm

- Transducers : LF 2.5“, HF 0.75”

- Material : High impact polystyrene, painted zinc-plated metal grille

- Connectors : screw-down terminals

- Dimension (H x W x D)mm : 115 x 84 x 96

- Weight : 0.7kg