OPTION CARD

1) 용  도

본 기기는 STAGE BOX에 장착하는 옵션 카드로서 다음과 같은 기능과 사양에 준한다.

2) 사  양

- Channel : 8

- Compatibility: Vi Stagebox

- Connector : 4 balanced XLR

※Vi Option Card AES IN CARD 및 동등 이상 품이어야 함.