PROFESSIONAL HEADSET (HSD171)

1) 용  도

본 기기는 전문 폐쇄형 헤드셋으로서 소음 차단 기능이 뛰어나 시끄러운 환경에서 사용하기 적합하다. K171 MKII 스튜디오 헤드폰과 다이나믹 마이크가 결합되어 있다. 유연한 마이크 암을 통해 마이크가 위로 움직일 때 자동으로 음을 소거하는 기능을 제공하며 취향에 따라 마이크를 왼쪽 또는 오른쪽에 장착할 수 있다. 헤드 밴드에 스위치가 있으며 전문 6핀 미니 XLR 커넥터로 케이블을 쉽게 교체할 수 있다.

2) 기  능

- On-ear, closed 디자인

- 다이나믹 마이크

- 자가 조절 헤어밴드

3) 사  양

- Headphone type : closed-back

- Audio frequency bandwidth : 18 - 26000 Hz

- Sensitivity headphones : 107 dB SPL/V

- Rated Impedance : 55 Ohms

- Earpads : leatherette velvet

- Polar Pattern: HyperCardioid

- Audio frequency bandwidth : 60 - 17000 Hz

- Sensitivity : 1 mV/Pa

- Equivalent noise level : 15 dB-A

- Electrical impedance : 600 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Interface Type : Mini XLR

- Audio Interface Gender : Male

- Audio Interface Contacts : 6-pin

- Dimensions (L x W x H)mm : 85 x 205 x 200